**数字导频系列主要技术参数**

**系统规格**

频率范围 640MHz--690MHz

频道总数 200CH

有效使用距离 ≈50m

频率间隔 250KHz

频率宽度 50MHz

**接收机**

信号信噪比 ≥50dB

频率稳定度 ±5Kz

接收方式 CPU控制选讯+导频识别接收

静音方式 Mute & Lock loop Circuit

显示方式 LCD

电源供应 12V DC ，1250mA

音频输出接口 2 XLR Balanced Socket + Unbalance TRS 6.3mm Socket

**发射机**

频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成

手持功率 ≤30mW

发射方式 CPU控制载波生成+导频识别码生成

频率稳定度 ±4KHz

显示方式 LCD+多色彩背光屏

音头类型 动圈式

2级功率 高，低